Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status Jalan | | Nasional | Provinsi | Kabupaten | Desa Strategis | Desa | Non Status | Total Jalan |
| A. Panjang Setiap Jenis Permukaan | | | | | | | | |
|  | Aspal | 129,61 | 97,58 | 459,12 | 5,00 | 31,55 | 46,40 | 769,26 |
| Perkerasan | 1,34 | 2,50 | 81,03 | 7,`00 | 32,70 | 94,32 | 218,89 |
| Telford | 0,47 | 29,70 | 86,67 | 3,50 | 77,61 | 55,88 | 253,83 |
| Tanah | 13,91 | 2,07 | 244,35 | 331,00 | 167,90 | 164,11 | 923,33 |
| Jumlah | 145,33 | 131,85 | 871,16 | 346,50 | 309,76 | 360,71 | 2.165,31 |
| B. Kondisi Permukaan Jalan | | | | | | | | |
|  | Baik | 46,86 | 75,76 | 208,60 | 22,50 | 92,10 | 82,03 | 527,85 |
| Persen terhadap Panjang | 32,24 | 57,46 | 23,95 | 6,49 | 29,73 | 22,74 | 24,38 |
| Sedang | 82,76 | 4,94 | 176,07 | 1,50 | 123,50 | 75,10 | 463,87 |
| Persen terhadap Panjang | 56,94 | 3,75 | 20,21 | 0,43 | 39,87 | 20,82 | 21,42 |
| Rusak Ringan | 7,41 | 1,95 | 85,12 | 3,60 | 49,50 | 39,47 | 187,05 |
| Persen terhadap Panjang | 5,10 | 1,48 | 9,77 | 1,04 | 15,98 | 10,94 | 8,64 |
| Rusak Berat | 13,91 | 49,20 | 401,37 | 318,90 | 44,66 | 164,11 | 986,55 |
| Persen  terhadap Panjang | 9,57 | 37,32 | 46,07 | 92,03 | 14,42 | 45,50 | 45,56 |
| Panjang tidak mantap | | 21,32 | 51,15 | 486,49 | 322,50 | 94,16 | 203,58 | 1.179,20 |
| Persen Panjang jalan tidak mantap | | 14,67 | 38,79 | 55,84 | 93,07 | 30,40 | 56,44 | 54,46 |
| Panjang Jalan Mantap | | 129,61 | 80,70 | 384,67 | 24,00 | 215,60 | 157,13 | 991,71 |
| Persen Panjang Jalan Mantap | | 85,88 | 61,21 | 44,16 | 6,93 | 69,60 | 43,56 | 45,80 |

Sumber: Dinas PUPR Kab. Alor dan Bappelitbang Kab. Alor, 2024